Ypatybės

* Viryklė su elektrine orkaite ir dujine kaitlente
* Kaitvietės tipas: Dujinė viryklė
* Kairė priekinė kaitvietė: Rapid Burner, 3000W/102mm
* Kairė galinė zona: Auxiliary Burner, 1030W/55mm
* Vidurinė priekinė zona: No, No
* Vidurinė galinė zona: No, No
* Dešinė priekinė kaitvietė: Įprastas degiklis, 2000W/71mm
* Dešinė galinė zona: Įprastas degiklis, 2000W/71mm
* Orkaitės tipas: su elektrine orkaite
* Viršutinio kaitinimo orkaitės funkcijos
* [Orkaitės funkcijos:](https://www.senukai.lt/p/dujine-virykle-su-elektrine-orkaite-electrolux-600-serija-steambake-lkk560211x/Orkait%C4%97s%20funkcijos%3A) +
* Orkaitės valymas: Juoda emalė
* Lengvai valomos orkaitės durelės
* Orkaitės garų išleidimas gale
* Stalčius maisto gaminimo indams laikyti
* Reguliuojamas aukštis

Documents

Specifikacija

|  |  |
| --- | --- |
| Tipas | Viryklė |
| Kaitlentės tipas | Dujinė viryklė |
| Kaitinimo funkcijos | Ventiliatorius + žiedinis elementas |
| Orkaitės kaitinimo funkcijos | Apačia|Ventiliatorius|Ventiliatorius + viršus + apačia (100°C)|Grilis + viršus|Grilis + viršus + ventiliatorius|Žiedinis kaitinimas + ventiliatorius|Viršus + apačia|Viršus + apačia + ventiliatorius|Viršus + Ventiliatorius (ECO) |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Energijos suvartojimas (kWh) | 0.84 |
| Energijos suvartojimas su ventiliatoriumi (kWh) | 0.75 |
| Temperatūros diapazonas | 50°C - 250°C |
| Kepimo padėklai | 2 padėklai, juodas emalis |
| Spalva | Nerūdijančio plieno |
| Lentynos padėtis | 4 |
| Kepimo padėklų laikikliai | Šoninės grotelės |
| Maksimalus elektros galingumas, W | 2506.1 |
| Ventiliatoriaus kaitinimo elemento galia, W | 2000 |
| Viršutinio kaitinimo elemento galia, W | 800 |
| Apatinio kaitinimo elemento galia, W | 1000 |
| Grilio kaitinimo elemento galia, W | 1650 |
| Apšvietimo galia, W | 25 |
| Orkaitės apšvietimas | 1 lemputė|gale |
| Naudingas tūris, l | 58 |
| Largest surface area, cm² | 1164 |
| Orkaitės durelių stiklų skaičius | 2 |
| Aukštis iki kaitinimo zonos, mm | 855 |
| Plotis, mm | 500 |
| Gylis, mm | 600 |
| Įtampa, V | 230 |
| Svoris (neto), kg | 44 |
| Svoris (bruto), kg | 48 |
| Pakuotės aukštis, mm | 940 |
| Pakuotės plotis, mm | 565 |
| Pakuotės gylis, mm | 710 |
| Stacking level | 6 |