orkaitės energijos klasė: A+

orkaitės kaitinimo būdai: apatinis kaitinimas, apatinis kaitinimas + grilis, garai + cirkuliacinis šildytuvas + cirkuliacinis oras, cirkuliacinis oras + apatinis kaitinimas + grilis, cirkuliacinis oras + cirkuliacinis šildytuvas, cirkuliacinis oras + cirkuliacinis šildytuvas + apatinis šildymas, cirkuliacinis oras + grilis, apskritas šildytuvas + apatinis šildymas + ventiliatorius, apskritas šildytuvas + ventiliatorius + acc

orkaitės tūris: 70 l

orkaitės tipas: garinė orkaitė

ekranas: Taip

elektroninis laikmatis: Taip

energijos sąnaudos (įprastos): 0,99 kWh

energijos sąnaudos (su ventiliatoriumi): 0,68 kWh

greitas šildymas: Taip

programų skaičius: 19

įranga: užraktas nuo vaikų, lašintuvas, mėsos termometras, lentyna, apšvietimas

rinkinį sudaro: 1 torto lėkštė lygiu emaliuotu paviršiumi, 1 giliai emaliuota pilka lašinimo skarda, stovas

ypatybės: daugiafunkcė orkaitė su integruotomis garų funkcijomis, orkaitė su 3 kepimo lygiais, automatinė temperatūros rekomendacija, atminties funkcija dažnai naudojamoms programoms, integruoti receptai, automatinės svorio programos, elektroninė temperatūros kontrolė, šilto palaikymo funkcija, laiko pratęsimo funkcija, užraktas nuo vaikų, pabaigos ekranas, |maisto termometro šerdies temperatūros rodymas ir laiko rodymas, automatinis maisto termometro išjungimas, mėgstamos kepimo programos (20), aktyvinimo ir išjungimo mygtukas, aktyvinimo mygtukas ir palaikymas. aliarmo/klaidos signalai (išskyrus įjungimą/išjungimą), laiko atmintis 1 savaitė, šildymas 65C su papildomu žemos temperatūros kepimo ar maisto termometru, atgalinės atskaitos laikmatis, vandens kietumo nustatymas, 10 Sous vide receptų (ingredientai/metodas), 180 iš anksto nustatytų VarioGuide programų (svorio/maisto termometras), 30 automatinių orkaitės programų, 40 išankstinių programų, video išjungimas, reguliuojamas garso signalo garsumas, patikrinkite rezultatą, valymo priminimas, dienos / nakties ryškumas, garų praradimas

maitinimo laido ilgis: 1,5 m

spalva: pirštų atspaudams atsparus nerūdijantis plienas

spalva: nerūdijantis

durų atidarymas: iš viršaus į apačią