**Elica LANE WH/A/72 (Gartraukis)**

#### Prekės aprašymas

Montuojamas į spintelę gartraukis (neištraukiamas) ELICA LANE WH/A/72 (PRF0157394)
Ventiliacijos trauka: 650 m³/h pagal EU 65/2014 direktyvą
Plotis: 72 cm (į 80-90 cm spintelę)
Energijos sąnaudos per metus: 69 kWh
Perimetrinis ištraukimas
Variklis: 1 x 250 W turbina
Darbo greičiai: 3+intensyvus
Valdymas: Elektroninis 3V+I
Laikmatis
Riebalų filtro valymo indikacija/priminimas (po 40 val. darbo)
LED apšvietimas: Juostinis 7W
Triukšmingumas: 49-65 (68) dB
Riebalų filtrų tipas: Aliumininis
Išpūtimo angos diametras: 150 mm (yra perėjimas į 120 mm)
Atbulinis vožtuvas: komplekte yra
Energijos klasė: B
Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė: B
Apšvietimo klasė: A
Riebalų filtro efektyvumo klasė: D
Anglies filtrai: komplekte nėra, perkami atskirai CFC0140343 (tik tuo atveju, jei nėra išvedimo į ventiliacijos angą)
Maitinimo laido ilgis: 1 m, be kištuko
Minimalus atstumas nuo elektrinės kaitlentės iki gartraukio: 50 cm
Minimalus atstumas nuo dujinės kaitlentės iki gartraukio: 65 cm
Spalva: Balta (dažyta) RAL9010
Garantinis terminas: 24 mėn.

#### Papildoma informacija

|  |  |
| --- | --- |
| **Gamintojas** | Elica |
| **Spintelės plotis** | 80 cm |
| **Traukimo galia (m³/h)** | 650 m³/h pagal EU 65/2014 direktyvą |
| **Variklis** | Standartinis |
| **Apšvietimas** | LED |
| **Rekomenduojamas virtuvės plotui (m²)** | 21.5 m² |
| **Ortakio skersmuo, mm** | 150 mm |
| **Atbulinis vožtuvas** | Yra |
| **Energijos klasė** | B |
| **Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė** | B |
| **Apšvietimo efektyvumo klasė** | A |
| **Riebalų filtro efektyvumo klasė** | D |
| **Gartraukio spalva** | Balta |
| **Gartraukio ypatumas** | Perimetrinė trauka |
| **Kilmės šalis** | Lenkija |
| **Garantinis terminas** | 24 mėn. |