Gartraukis SILVERLINE Astec 60SX

* [Aprašymas](https://www.voke3.com/lt/prekes/imontuojama-23/gartraukis-24/gartraukis-silverline-astec-60sx-487-detail.html#desc)

Gamintojas SILVERINE

Montavimo tipas Įmontuojamas

Gartraukio tipas Montuojamas

Gartraukio pajungimo tipas Montuojamas

Standartizuotas plotis 60

Belaidė integracija su kaitlente Ne

Kaminas Ne

Atbulinis vožtuvas Taip

Perimetrinis ištraukimas Ne

Spalva Sidabras

Valdymas Elektroninis

Apšvietimas \_HALOGEN\_

Galimybė prijungti šviesos reguliatorių Ne

Baltos šviesos atspalvio reguliavimas Ne

Ortakio skersmuo, mm 150

Keičiama ortakio išvedimo kryptis Ne

Prietaiso valdymas programėle Ne

Minimalus galingumas M3 H pagal IEC 6191 269

Maksimalus galingumas M3 H pagal IEC 61591 649

Metinės energijos sąnaudos 167

Energijos vartojimo efektyvumo klasė D

Skysčių dinaminio efektyvymo klasė D

Apšvietimo efektyvumo klasė E

Riebalinio filtro efektyvumo klasė C

Minimalus triukšmo lygis, Db 52

Maksimalus triukšmo lygis, dB 71

Maksimalus aukštis 238

Plotis 53

Gylis 31