**Įmontuojamas gartraukis Elica ELIBLOC LUX GR/A/60**

**Plotis, mm**

524

**Maksimali traukiamoji galia, m³/h**

560

**Kilmės šalis**

Italija

**Aukštis, mm**

252

**Spalva**

Pilka

**Gylis, mm**

289

**Garantija, mėn.**

24

**Apšvietimas**

Taip

**Prekės tipas**

Įmontuojami gartraukiai

**Apšvietimo tipas**

LED

**Prekės ženklas**

Elica

**Valdymas**

Elektroninis

**Montavimo tipas**

Įmontuojama

**Energetinio efektyvumo klasė**

C

**Energijos efektyvumo klasės skalė**

A+++ - D

**Gartraukio tipas**

Plokščias

**Ortakio angos skersmuo, mm**

150

**Apšvietimo efektyvumo klasė**

A

**Dinaminio efektyvumo klasė**

C

**Riebalų filtravimo efektyvumo klasė**

C