Silverline Atos 60 BX

Maksimalus aukštis

400

Maksimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591)

491

Maksimalus triukšmo lygis, dB

64

Metinės energijos sąnaudos

98

Minimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591)

163

Minimalus triukšmo lygis, dB

40

Montavimo tipas

Built-in

Ortakio skersmuo, mm

150

Plotis

53.08

Riebalinio filtro efektyvumo klasė

D

Skysčių dinaminio efektyvumo klasė

E

Spalva

Silver

Standartizuotas plotis

60

Valdymas

Electronical

Apšvietimas

LED

Apšvietimo efektyvumo klasė

A

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

D

Filtro tipas

No

Gamintojas

Silverline

Gartraukio pajungimo tipas

Duct out

Gartraukio tipas

Not retractable

Gylis

30

**Panašios prekės**