Ypatumai:

11 žingsnių galios valdymas „dialControl“

1 greičio ruožas: palaikyti šiltą: ≈ 70 °C

Atmintis atjungus

Automatinis virimas

Likutinės šilumos indikatorius

Laikmatis su išjungimo funkcija

Centralizuotas išjungimas

Priverstinis išjungimas (veikimo trukmės apribojimas)

Vėdinimas po stalviršiu

1 kaitvietės Ø 20 cm / 2300 W (3000 W\*)

1 kaitvietės Ø 18 cm / 1100 W (1400 W\*)

1 kaitvietės Ø 22 cm / 2300 W (3000 W\*)

1 kaitvietės Ø 16 cm / 1100 W (1400 W\*)

\* kai įjungtas „Maitinimo“ režimas

Montavimo gylis: 54 mm

Spalva: juoda

Nerūdijančio plieno rėmas