**Šaldiklis Electrolux LYB2AE82S**

Specifikacija

|  |  |
| --- | --- |
| Produkto klasė | šaldiklis |
| Instaliavimo tipas | Montuojamas |
| Spalva | Balta |
| Energinio efektyvumo klasė | E |
| Metinis energijos suvartojimas, kWh | 176 |
| Talpa, Grynasis tūris, l (Šaldymo skyrius) / Šaldiklio grynasis tūris, l | 95 |
| Nordic\_Cold\_NoFrost | Traditional |
| Saugus laikas nutrūkus elektros tiekimui, val | 12.6 |
| Šalgymo pajėgumas, kg/24val | 7 |
| Klimato klasė | SN-N-ST-T |
| Minimali aplinkos temperatūra, °C | 10 |
| Triukšmas, dB(A) | 39 |
| Triukšmo klasė | C |
| Greitas užšaldymas | Mygtuku |
| Fast freeze indicator control | Geltona lemputė |
| Signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Nėra |
| Pakilusios temperatūros signalas | Lengvas;Garsas su išsijungimo funkcija |
| Šaldiklio stalčių skaičius, vnt | 3 pilno pločio |
| Sklendės | Nėra |
| Apšvietimas | Nėra |
| Drawers Freezer, type of | Permatoma plastmasė |
| Šaltnešio tipas | R600a |
| Prietaiso matmenys AxPxG, (mm) | 819x560x547 |
| Montavimo matmenys AxPxG, (mm) | 820x600x550 |
| Ratukai | Reguliuojamo aukščio |
| Durų vyriai | Dešinėje ir reversinis |
| Galingumas, W | 120 |
| Įtampa, V | 230-240 |
| Maitinimo laido ilgis, m | 2.4 |
| Svoris (neto), kg | 31.2 |
| PNC | 933 031 030 |
| Bar kodas | 7333394022642 |