[Prev](https://www.topocentras.lt/Prev)[Next](https://www.topocentras.lt/Next)

Ištraukiamas garų rinktuvas 60 cm

Paprastesnis maisto gaminimas

Mūsų neatkreipiantis dėmesio garų rinktuvas lakoniškai įsilies į jūsų virtuvės interjerą. Aptakios linijos papildys bet kokį dekorą, o šiuolaikišką stiklą bus galima atlenkti, kad būtų surinkta dar daugiau garų ir kvapų. O aptaki ir santūri apdaila suteiks klasikos pojūtį jau esamam dekorui.

Daugiau matomumo, mažiau energijos

LED lemputės puikiai tinka virtuvei, kur apšvietimas naudojamas dažnai ir ilgai. Ryškios, ilgaamžės ir taupančios energiją lemputės yra išskirtinis modernių namų bruožas.

Paprasta reguliuoti gartraukį

Gartraukio funkcijas galima lengvai reguliuoti naudojant intuityvius elektroninius valdiklius. Paprasta nustatyti apšvietimą ir ventiliatoriaus greitį, todėl galite susitelkti į maisto gaminimą.

Atskleiskite švaresnio maisto gaminimo paslaptis

Naudojant „Electrolux“ garų rinktuvą, virtuvėje bus daugiau erdvės, o jos interjeras taps stilingesnis. Jis įmontuojamas tiesiai spintelėje ir ištraukiamas tiktai kai reikia. Virtuvė visada atrodo elegantiška ir yra funkcionali, nesvarbu, ką begamintumėte.

Švarus oras, visada

Šis garų rinktuvas, dėka galingo variklio, pašalina garus itin greitai. Todėl galite mėgautis švaria ir gaivia atmosfera gaminant, valgant ir poilsiaujant.

YPATYBĖS

* Valdymas mygtukais su 3 greičiais
* Galimas oro ištraukimas arba pakartotinis cirkuliavimas, jeigu sumontuotas anglies filtras (pasirenkamas priedas).

Specifikacija

|  |  |
| --- | --- |
| Produkto klasė | Cooker\_Hood |
| Instaliavimo tipas | Ištraukiamas |
| Spalva | Nerūdijančio plieno |
| External evacuation | Yes |
| Recirkuliacijos funkcija | Yra |
| Greičio padėtys | 3 |
| Energijos metinės sąnaudos, kWh | 56.4 |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
| Riebalų surinkimo efektyvumo klasė | C |
| Maksimalus pajėgumas, m³/h | 603 |
| Maksimalus pajėgumas, m³/h | 423 |
| Minimalus pajėgumas, m³/h | 240 |
| Minimalus pajėgumas, m³/h | 268 |
| Maksimalus garso lygis, dB(A) | 67 |
| Minimalus garso lygis, dB(A) | 46 |
| Lempučių tipas | LED |
| Lempučių skaičius | 2 |
| Riebalų filtras | 1 |
| Anglies filtrai | 2|Užsakomi atskiriai |
| Anglies filtro tipas | MCFE21 |
| Anglinio filtro PNC | 902 980 149 |
| Minimalus atstumas nuo elektrinės kaitlentės, cm | 50 |
| Minimalus atstumas nuo dujinės kaitlentės, cm | 50 |
| Oro išėjimo anga, mm | 150 |
| Svoris (neto), kg | 7.8 |
| Išmatavimai (AxPxG), mm | 340x560x310 |
| Maitinimo laido ilgis, m | 1.5 |
| Įtampa, V | 220-240 |
| Svoris (bruto), kg | 10 |
| Pakuotės aukštis, mm | 660 |
| Pakuotės plotis, mm | 360 |
| Pakuotės gylis, mm | 465 |
| Stacking level | 5 |
| PNC | 942 150 782 |
| Bar kodas | 7332543614509 |



\*Nuotraukos pateikiamos tik iliustraciniais tikslais. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar šalies.

Rodyti mažiau

**Specifikacija**

Palyginti

| **Pagrindinė specifikacija:** |
| --- |
| **Plotis (cm)** | 60 |
| **Spalva** | Nerūdijančio plieno |
| **Triukšmo lygis (dB)** | 69/49 |
| **Didžiausia ištraukimo galia (m3/h)** | 647 |

| **Bendrosios charakteristikos:** |
| --- |
| **Prekės kodas** | 181110000097 | **Nuotolinis valdymas** | Nėra |
| **Barkodas** | 7332543614509 | **Anglinių filtrų skaičius** | 1 |
| **Gamintojo kodas** | LFP516X | **Metalinis filtras** | Yra |
| **Gamintojas** | ELECTROLUX | **Galingumo lygiai** | 3 |
| **Garantija (mėn.)** | 24 | **Apšvietimo lempučių galia (W)** | LED lemputė |
| **Valdymas** | elektroninis | **Anglinio filtro modelis** | anglinis filtras EFF57 |
| **Apšvietimas** | LED | **Gartraukio montavimo tipas** | - |
| **Anglinis filtras** | Yra |  |  |