[Prev](https://www.senukai.lt/p/imontuojamas-saldytuvas-saldiklis-apacioje-electrolux-lns8ff19s/Prev)[Next](https://www.senukai.lt/p/imontuojamas-saldytuvas-saldiklis-apacioje-electrolux-lns8ff19s/Next)

[gallery image 1 of 5](https://www.senukai.lt/p/imontuojamas-saldytuvas-saldiklis-apacioje-electrolux-lns8ff19s/pagination%201)[gallery image 2 of 5](https://www.senukai.lt/p/imontuojamas-saldytuvas-saldiklis-apacioje-electrolux-lns8ff19s/pagination%202)[gallery image 3 of 5](https://www.senukai.lt/p/imontuojamas-saldytuvas-saldiklis-apacioje-electrolux-lns8ff19s/pagination%203)[gallery image 4 of 5](https://www.senukai.lt/p/imontuojamas-saldytuvas-saldiklis-apacioje-electrolux-lns8ff19s/pagination%204)[gallery image 5 of 5](https://www.senukai.lt/p/imontuojamas-saldytuvas-saldiklis-apacioje-electrolux-lns8ff19s/pagination%205)

Montuojama Šaldytuvas su šaldikliu 500 „LowFrost“ 188 cm

Greitas temperatūros atkūrimas – visiška maisto apsauga

500 serijos „ColdSense“ šaldytuvas su tiksliais elektroniniais jutikliais greitai sugrąžina reikiamą temperatūrą atidarius dureles. Taip išvengiama staigių temperatūros šuolių, todėl apsaugotas maistas ilgiau išlieka šviežias.

„ColdSense“ – spartesnis vėsinimas apsaugo maisto produktus

„ColdSense“ naudoja tikslius temperatūros jutiklius, kad šaldytuve ar šaldiklyje greitai sugrąžintų reikiamą temperatūrą atidarius dureles. Taip išvengiama staigių temperatūros šuolių, todėl maistas ilgiau išlieka šviežias.

Visapusiškas laikymo erdvės pritaikymas naudojant „MultiSpace“

Šaldytuvas „MultiSpace“ yra aukštesnis, nei įprasto dizaino, todėl turite daugiau vietos produktams laikyti. Daugybė laikymo sprendimų leidžia pritaikyti erdvę pagal jūsų poreikius – daugiau lankstumo ir tvarkos.

Stabilus vėsinimas dėl „DynamicAir“

Technologija „DynamicAir“ skirta užtikrinti, kad šaldytuve būtų palaikoma stabili temperatūra. Vėsus oras cirkuliuojamas šaldytuve, todėl netgi atidarius dureles maisto produktai apsaugomi nuo sušilimo.

Dėl technologijos „LowFrost“, mažiau laiko reikia skirti šaldiklio priežiūrai

Integruota „LowFrost“ sistema palaiko šaldiklio temperatūrą, kad nesikauptų šerkšnas. Geresnis veikimas ir mažiau priežiūros.

Jutikliniu elektroniniu valdikliu viršuje lengva reguliuoti funkcijas

Tiksliai nustatykite temperatūrą ir lengvai reguliuokite šaldytuvo-šaldiklio funkcijas naudodamiesi viršuje esančio jutiklinio elektroninio valdiklio aiškiai suprantamu ekranu.

Ypatybės

* Elektroninis jutiklinis valdymo skydelis, turintis skaitmenines nuorodas
* Automatinis šaldytuvo atitirpinimas
* Vaizdinis ir garsinis signalas įspės apie neuždarytas dureles
* Neuždarytos durelės ir pakilusi temperatūra, Jus perspės regimasis, ir girdimasis signalas
* „Action Cool“ funkcija greitai užtikrina norimą šaldytuvo temperatūrą

Documents

Specifikacija

|  |  |
| --- | --- |
| Produkto klasė | Šaldytuvas su šaldikliu |
| Instaliavimo tipas | Montuojamas |
| Spalva | Balta |
| Energinio efektyvumo klasė | F |
| Metinis energijos suvartojimas, kWh | 274 |
| Grynasis šaldytuvo skyriaus tūris | 216 |
| Talpa, Grynasis tūris, l (Šaldymo skyrius) / Šaldiklio grynasis tūris, l | 73 |
| Šaldytuvo atitirpinimas | Automatinis |
| Šaldiklio atitirpinimas | Rankinis |
| Saugus laikas nutrūkus elektros tiekimui, val | 11.5 |
| Šalgymo pajėgumas, kg/24val | 4.3 |
| Klimato klasė | SN-N-ST-T |
| Minimali aplinkos temperatūra, °C | 10 |
| Triukšmas, dB(A) | 34 |
| Triukšmo klasė | B |
| Specific energy consumption | 0.233684210526316 |
| Kompresorių skaičius | 1 + vožtuvas |
| Šaltnešio tipas | R600a |
| Signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Pranešimas ekrane|Garsu, su išjungimu |
| Pakilusios temperatūros signalas | Ekranėlis, garsas su išjungimo funkcija |
| Greitas atšaldymas | Yra |
| Greitas užšaldymas | Mygtuku |
| Fast freeze indicator control | Ekranas |
| Lentynėlių tipas | Foil on Plastic |
| Shelves Refrig, special | None |
| Full width drawer Refrig, n° of | None |
| Šaldiklio stalčių skaičius, vnt | 3 pilno pločio |
| Butelių lentynėlė | 1 pilno pločio |
| Šaldytuvo apšvietimas | Internal. LED;Side;With rise-on effect |
| Prietaiso matmenys AxPxG, (mm) | 1884x546x549 |
| Montavimo matmenys AxPxG, (mm) | 1894x560x550 |
| Drawers Freezer, type of | Permatoma plastmasė |
| Durų vyriai | Dešinėje ir reversinis |
| Galingumas, W | 130 |
| Įtampa, V | 220-240 |
| Maitinimo laido ilgis, m | 2.4 |
| Svoris (neto), kg | 64 |
| PNC | 925 560 306 |
| Bar kodas | 7332543818587 |