Šaldytuvas HISENSE RS677N4AWF

Energijos klasė: F

Durų medžiaga: Lakuotas

Spalva: Balta

Primary colour 2: Balta

Durelių atidarymo kryptis: Šaldytuvas dešinysis/šaldiklis kairėje

Įleidžiama rankena

Ratukai galinėje dalyje: 4

Reguliuojamų kojelių: 2

Efficiency

1 kompresorius

Užšaldymo galia: 11 kg

Saugus laikas dingus elektros srovei: 6 h

Valdymas

Touch Control

Displėjus: LED ekranas

Durų atidarymo garso signalas

Temperatūros indikatorius: Skaitmeninis šaldiklio ir šaldytuvo

Priedai

NoFrost Plus

Oro judėjimas: Multiflow 360⁰

SuperCool

EcoMode

Equipment of refrigerator

LED

4 stiklinės lentynėlės

Butelių laikiklis

Butelių lentynos apsauga: Butelių lentyna durelėse su fiksuotomis pakopomis

Durų dėklas: Durų dėklas 3x

Daržovių indas: 2

2 kiaušinių dėklai (12×)

Equipment of freezer

Šaldiklio apšvietimas: LED

SpaceBox 38 l.

Šaldiklio įranga: 2 stalčiai

Durų lentynos šaldiklio skyriuje: 4

5 stiklinės lentynėlės

vienas klasikinis

Technical data

Numatomas metinis energijos suvartojimas: 387 kWh

Triukšmingumo lygis: 42 dB(A)re1pW

Matmenys (PxAxG): 91 × 178,6 × 64,6 cm

Pakuotės matmenys (PxAxG): 97,7 × 189,6 × 73 cm

Svoris (Neto): 85 kg

Bendras svoris: 95 kg

nr.: 20002368

EAN kodas: 6921727054760