Gorenje GV661D60 – tai visiškai įmontuojama 60 cm pločio indaplovė, talpinanti iki 16 indų komplektų.

Ji turi 5 plovimo programas, įskaitant automatinę, intensyvią, greitą ir švelnią stiklui.

Maksimali plovimo temperatūra siekia 70 °C.

Triukšmo lygis – 45 dB, atitinkantis C klasę.

Energijos sąnaudos per ciklą – 0,85 kWh, vandens sąnaudos – 11 litrų.

Yra atidėto paleidimo funkcija iki 24 valandų ir automatinis durelių atidarymas TotalDry geresniam džiovinimui.

Matmenys: plotis 596 mm, gylis 556 mm, aukštis 817 mm.

Papildomos funkcijos apima AquaStop sistemą, apsaugančią nuo vandens nutekėjimo, ir filtro savaiminio išsivalymo programą.

Viduje yra trys krepšiai, įskaitant reguliuojamo aukščio viršutinį krepšį su MultiClack mechanizmu, leidžiančiu lanksčiai sudėti įvairių dydžių indus.

Taip pat yra specialus stalčius stalo įrankiams.

Indaplovė palaiko „3 viename“ ploviklius ir turi vandens lygio bei švarumo jutiklius, optimizuojančius plovimo procesą.

ExtraHygiene programa užtikrina papildomą higieną, padidindama vandens temperatūrą 5 °C, kas ypač naudinga šeimoms su mažais vaikais.

SpeedWash funkcija leidžia sutrumpinti plovimo laiką; pasirinkus valandos programą kartu su šia funkcija, indai gali būti išplauti vos per 15 minučių, kas patogu, kai reikia greitai išplauti daug indų.

Talpa pagaminta iš nerūdijančio plieno, užtikrinančio ilgaamžiškumą ir higieną.

Indaplovė turi A+++ energijos efektyvumo klasę, liudijančią apie jos aukštą energijos vartojimo efektyvumą.