Paviršius:  
Elektrinis kaitviečių uždegimas sukant valdymo rankenėlę.  
Dujinės kaitvietės su saugia termojungtimi.  
Orkaitė:  
Mechaninis laikmatis.  
Lengvai valomos orkaitės durelės.  
Orkaitės garų išleidimas gale.  
Metalinis dangtis.  
Stalčius indams laikyti.  
Orkaitės funkcijos:  
1. Viršutinis kaitinimas + Apatinis kaitinimas.  
2. Viršutinis kaitinimas + Apatinis kaitinimas + Ventiliatorius.  
3. Ventiliatorius + Viršutinis kaitinimas.  
4. Grilis  
Matmenys (AxPxG): 85x50x60 cm