Paviršius:
Elektrinis kaitviečių uždegimas sukant valdymo rankenėlę.
Dujinės kaitvietės su saugia termojungtimi.
Orkaitė:
Mechaninis laikmatis.
Lengvai valomos orkaitės durelės.
Orkaitės garų išleidimas gale.
Metalinis dangtis.
Stalčius indams laikyti.
Orkaitės funkcijos:
1. Viršutinis kaitinimas + Apatinis kaitinimas.
2. Viršutinis kaitinimas + Apatinis kaitinimas + Ventiliatorius.
3. Ventiliatorius + Viršutinis kaitinimas.
4. Grilis
Matmenys (AxPxG): 85x50x60 cm