**Elica BOXIN ADVANCE IX/A/60**

Įmontuojamas į spintelę gartraukis 60 cm pločio Elica BOXIN ADVANCE IX/A/60. Atlenkiama stiklinė briauna. Metinės energijos sąnaudos: 49 kWh. Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A. Minimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591): 305 m3/h. Maksimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591): 560 m3/h. Galingumas padidintos galios rėžimu, (m3/h, pagal IEC 61591): 730 m3/h. Belaidė integracija su kaitlente. Valdymas: Jutiklinis. Apšvietimas: LED juostinis. Darbo greičiai: 3+intensyvus. Ortakio skersmuo 150 mm. Atbulinis vožtuvas nėra. (Nuotraukoje pavaizduotas 90 cm gartraukis). Triukšmo lygis: 50-64-70 dB. Garantija 2 metai.