**AEG X66164MP1**

Garų rinktuvas (be priekinės briaunos) 60 cm pločio. Valdomas ištraukiant. Bepakopis galios reguliavimas. 1 variklis. Ištraukimo galia - 603 m³/val. Apšvietimas: 2 x LED. Triukšmingumas: 48-66 dB. Spalva: Nerūdijančio plieno. Energijos/oro srauto/apšvietimo/riebalų filtro efektyvumo klasė A/A/D/C.